|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-503/2020-08 |  | oznaka naročila: | A-13/21 G |
| Datum: | 09.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001850/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci (Rankovci) od km 3,650 do km 10,900** |

**JN000050/2021-B01 - A-13/21, datum objave: 07.01.2021**

**Datum prejema: 9.02.2021   11:37**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
  
Etapa 3, vodovod,  
  
postavka 2.9 Ročni izkop zemljine ..... 745,8 m3.  
  
Ali gre za ročni ali strojni izkop?  
  
postavka 3.4 Dobava in polno obbetoniranje vodovodnih cevi z mikroarmiranim betonom 745 m1  
  
Ali je potreben mikroarmirani beton?

**Odgovor:**

Postavka 2.9:

Ker gre za ukrepe na zaščiti obstoječega vodovoda je potrebno izvesti ročni izkop okoli cevi.

Postavka 3.4:

Zbijanje kamnite grede nad zaščitnim betonom se bo izvajalo s valjarji (ca 9 t). Zaradi tega je predviden mikroarmirani beton.