

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-503/2020-02 |  | oznaka naročila: | A-13/21 G |
| Datum: | 15.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001850/0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | **Rekonstrukcija R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci (Rankovci)**  **od km 3,650 do km 10,900** | | |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamenja se **kompletni popis del** s spodaj navedenimi spremembami:   1. **Pri poglavju 3. etapa, 3.4 most-1, 1.2.3. Voziščne konstrukcije sta popravljeni postavki 1. in 2. in pri poglavju 5.1. etapa, 5.1.2 most-2, 1.2.3. Voziščne konstrukcije sta popravljeni postavki 1. in 2. (spremembe v popisu označene rumeno)**  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **1.2.3** | **VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE** |  * Obrabni sloj:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. 32 644 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom DBM 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin in polimernega bitumna v debelini 4,0 cm oz. SMA 11 PmB 45/80-65 A3 (Z2) 4 cm |  * Zaščitni sloj:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. 32 237 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm oz. AC 8 surf B50/70 A3 (Z3/Z4) 3 cm | |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.