|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-520/2020-02 |  | oznaka naročila: | D-15/21 G |
| Datum: | 04.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000100/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev območja avtobusnih postajališč ˝Beli potok Laznik˝ na državni cesti R2-430/0281 Stranice – Višnja vas od km 2,910 do km 3,180** |

**Vprašanje:**

**JN000483/2021-W01 - D-015/21; Ureditev območja avtobusnih postajališč Beli potok Laznik na državni cesti R2-430/0281 Stranice Višnja vas od km 2,910 do km 3,180, datum objave: 29.01.2021**

**Datum prejema: 04.02.2021   09:14**

POZDRAVLJENI,   
  
V točki 3.1.3.5 ste zapisali v alineji   
b) podporni zid v dolžini vsaj 30,0 m, ki premošča višinsko razliko vsaj 3,5 m.   
Zanima nas ali mora izveden referenčni objekt vsebovati zid, ki v celotni dolžini 30m premošča višinsko razliko 3,5m oziroma je dovolj, če to višino doseže v najvišji točki.   
  
Hvala za odgovor.

**Odgovor:**

Naročnik bo priznal zid, ki v celotni dolžini premošča višinsko razliko vsaj 3,5 m.