|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-520/2020-03 |  | oznaka naročila: | D-15/21 G |
| Datum: | 04.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000100/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev območja avtobusnih postajališč ˝Beli potok Laznik˝ na državni cesti R2-430/0281 Stranice – Višnja vas od km 2,910 do km 3,180** |

**Vprašanje:**

**JN000483/2021-W01 - D-015/21; Ureditev območja avtobusnih postajališč Beli potok Laznik na državni cesti R2-430/0281 Stranice Višnja vas od km 2,910 do km 3,180, datum objave: 29.01.2021**

**Datum prejema: 04.02.2021   09:23**

Pozdravljeni   
  
V točki 3.1.3.5, alineja b) navajate da mora sodelujoči gospodarski subjekti izkazati uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb in sicer podporni zid v dolžini vsaj 30,0 m, ki premošča višinsko razliko vsaj 3,5 m. Iz tehničnega poročila in priložene dokumentacije je razvidno, da gre za oporni in ne podporni zid.   
Zakaj zahtevate kot ustrezno referenco podporni zid?   
  
Hvala.

**Odgovor:**

Naročnik bo priznal tako podporni kot oporni zid v dolžini vsaj 30,0 m, ki premošča višinsko razliko vsaj 3,5 m.