|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-13/2021-19 |  | oznaka naročila: | A-135/21 G |
| Datum: | 30.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000157/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Križišče Betin** |

**JN004568/2021-B01 - A-135/21; datum objave: 06.07.2021**

**Datum prejema: 30.07.2021   10:21**

**Vprašanje:**

Most 5-1, postavka 43 824:  
Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z   
nosilnostjo 250kN,  
- postavka vključuje tudi linijsko kanaleto z direktnimi iztoki na   
medsebojni razdalji 10m položeno na podbeton  
- postavka vključuje tudi kronsko vrtanje skozi steno za odtočno cev  
m1 50,00  
  
Prosimo vas, da objavite dimenzije linijske rešetke.

**Odgovor:**

V načrtu mostu je predvidena linijska rešetka zunanjih dimenzij š/v = 250/450 mm, da lahko tudi izvedemo iztoke pod robnim vencem stene korita vodotoka.