|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-25/2021-03 |  | oznaka naročila: | D-22/21 S |
| Datum: | 15.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000206/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **PZI JUŽNE RAZBREMENILNE CESTE MESTA KOBARID** |

**Vprašanje:**

**JN001145/2021-W01 - D-022/21; PZI JUŽNE RAZBREMENILNE CESTE MESTA KOBARID, datum objave: 01.03.2021**

**Datum prejema: 15.03.2021   16:13**

Spoštovani,   
  
v razpisnih pogojih ste zapisali:   
3.1.3.2 Zagotovljen mora biti vodja projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve:   
¬ ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva   
¬ vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje   
¬ zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi   
¬ v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudbe je kot vodja projekta ali odgovorni vodja projekta (po ZGO-1) vodil izdelavo vsaj enega projekta PZI:   
a.) rekonstrukcije ali novogradnje dvopasovne državne ceste z širino vozišča vsaj 6m, v dolžini vsaj 500 m, vključno s krožnim križiščem zunanjega premera vsaj 30m.   
b.) PZI novogradnje ali rekonstrukcije mostu na državni cesti, v razponu vsaj 6 m svetle razpetine med dvema opornikoma.   
  
in   
  
3.1.3.4 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle iz zadnjih petnajstih letih pred rokom za oddajo ponudb:   
a) vsaj en uspešno izdelan PZI projekt rekonstrukcije ali novogradnje dvopasovne državne ceste z širino vozišča vsaj 6m, v dolžini vsaj 500 m, vključno s krožnim križiščem zunanjega premera vsaj 30m.   
b) vsaj en uspešno izdelan PZI novogradnje ali rekonstrukcije mostu na državni cesti, v razponu vsaj 6 m svetle razpetine med dvema opornikoma.   
  
Glede na to, da je projektiranje mostu zelo podobno projektiranju viadukta nas zanima ali boste dopustili izpolnjevanje pogojev za vodjo projekta in ponudnika tudi z viaduktom.   
  
Lep pozdrav.

**Odgovor:**

Pripomba oz predlog se upošteva. V navodilih se spremenita zahtevani referenci pod 3.1.3.2 in 3.1.3.4 navedeni v točki **b in** glasita

3.1.3.2

b) PZI novogradnje ali rekonstrukcije premostitvenega objekta (most ali vidukt) na državni cesti, v razponu vsaj 6 m svetle razpetine med dvema opornikoma.

3.1.3.4

b) vsaj en uspešno izdelan PZI novogradnje ali rekonstrukcije premostitvenega objekta (most ali viadukt) na državni cesti, v razponu vsaj 6 m svetle razpetine med dvema opornikoma.