|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-29/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-29/21 G |
| Datum: | 07.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000214/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja kolesarske povezave D7 odsek Tolmin-Modrej** |

**JN003174/2021-B01 - A-29/21; datum objave: 18.05.2021**

**Datum prejema: 07.06.2021   08:36**

**Vprašanje:**

Spoštovani!  
  
Vprašanje se nanaša na del popisa, kjer je podporni zid, in sicer "Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto".  
Zanima nas koliko armature se predvidi za pilote na m1?  
  
Najlepša hvala in lep pozdrav

**Odgovor:**

V postavki »Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 60 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m, opomba: D= 50 cm, z obsekanjem v zaščitni srajčki po potrebi. Cena vsebuje tudi pripravo platoja, vključno z varovanjem platoja z zabitimi, rabljenimi železniškimi tirnicami. Beton:C25/30,PV-I, XC2, Dmax=16 mm, m1 1323 « je potrebno upoštevati količino armature 35 kg/m1.