|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-29/2021-05 |  | oznaka naročila: | A-29/21 G  |
| Datum: | 07.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000214/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja kolesarske povezave D7 odsek Tolmin-Modrej** |

**JN003174/2021-B01 - A-29/21; datum objave: 18.05.2021**

**Datum prejema: 07.06.2021   11:58**

**Vprašanje:**

Spoštovani

Postavka S 2 7 111 / Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 60 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m, opomba: D= 50 cm, z obsekanjem v zaščitni srajčki po potrebi .Cena vsebuje tudi pripravo platoja,vključno z varovanjem platoja z zabitimi,rabljenimi železniškimi tirnicami.
Beton:C25/30,PV-I, XC2,Dmax=16 mm; 1323,00 m1

Če prav razumemo, so piloti skladno z opombo premera 50 cm?

**Odgovor:**

Da, predvideni so piloti so premera 50 cm.