

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-34/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-39/21 G  |
| Datum: | 16.03.2020 |  | MFERAC: | 2431-21-000227/0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R2-407/1144 GORENJA VAS – LJUBLJANICA skozi Lučine od km 8+500 do km 10+060** |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

|  |
| --- |
| Naročnik spreminja Popis del;Odstranjene so postavke:* »0003 S 25 188 Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih 80 do 120 cm 80 kos« iz poglavja 2.5 Brežine in zelenice v zavihku **1.1 Predračun cesta**
* »0003 S 25 188 Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih 80 do 120 cm 10 kos« iz poglavja 2.5 Brežine in zelenice v zavihku **2.1 Predračun cesta faza 2**
* »0001 S 76 111 Prestavitev vodovoda po načrtu m 30,00« iz poglavja 7.6 Vodovod v zavihku **2.1 Predračun cesta faza 2**
* 0001 S 64 113 Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 1900mm kos 66,00 iz poglavja 6.4 Oprema za zavarovanje prometa v zavihku **1.1 Predračun cesta**
* 0002 S 64 436 Dobava in vgradnja jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W6 V dolžini JVO ni upoštevana dolžina vkopane zaključnice m1 263,00 iz poglavja 6.4 Oprema za zavarovanje prometa v zavihku **1.1 Predračun cesta**
* 0001 S 64 113 Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 1900mm kos 142,00 iz poglavja 6.4 Oprema za zavarovanje prometa v zavihku **2.1 Predračun cesta 2.faza**
* 0002 S 64 436 Dobava in vgradnja jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W6 V dolžini JVO ni upoštevana dolžina vkopane zaključnice m 449,00 iz poglavja 6.4 Oprema za zavarovanje prometa v zavihku **2.1 Predračun cesta 2.faza**
* »5. 79 514 Izdelava geodetskega posnetka za projekt izvedenih del. kos 1,00« iz poglavja 6.0 TUJE STORITVE v zavihku **1.6 Kamnita zložba 4**

Dodane so nove postavke:* »0001 N 76 111 Zaščita obstoječega vodovoda z zaščitno cevjo po priloženem detajlu m 30« iz poglavja 7.6 Vodovod **2.1 Predračun cesta faza 2**
* »0001 S 64 445 Dobava in vgradnja jeklene varnostne ograje, brez distančnika za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 V dolžini JVO ni upoštevana dolžina vkopane zaključnice; sistem vključuje odbojnike, stebre podporne pločevine, vijačni in prtirdilni material z zabijanjem m1 223 iz poglavja 6.4 Oprema za zavarovanje prometa v zavihku **1.1 Predračun cesta**
* 0002 S 64 445 Dobava in vgradnja jeklene varnostne ograje, brez distančnika za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 V dolžini JVO ni upoštevana dolžina vkopane zaključnice; sistem vključuje odbojnike, stebre podporne pločevine, vijačni in prtirdilni material z vijačenjem na podporno konstrukcijo m1 38 iz poglavja 6.4 Oprema za zavarovanje prometa v zavihku **1.2 Predračun cesta**
* 0001 S 64 445 Dobava in vgradnja jeklene varnostne ograje, brez distančnika za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 V dolžini JVO ni upoštevana dolžina vkopane zaključnice; sistem vključuje odbojnike, stebre podporne pločevine, vijačni in prtirdilni material z zabijanjem m1 518 iz poglavja 6.4 Oprema za zavarovanje prometa v zavihku **2.1 Predračun cesta 2.faza**
* 0002 S 64 445 Dobava in vgradnja jeklene varnostne ograje, brez distančnika za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 V dolžini JVO ni upoštevana dolžina vkopane zaključnice; sistem vključuje odbojnike, stebre podporne pločevine, vijačni in prtirdilni material z vijačenjem na podporno konstrukcijo m1 35,00 iz poglavja 6.4 Oprema za zavarovanje prometa v zavihku **2.1 Predračun cesta 2.faza**

Spremenjene so postavke:* V poglavju 2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala v zavihku **1.1 Predračun cesta**  je popravljena količina pri postavki: »0004 S 29 153 Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo s prevozom t 1.086 (~~539~~)
* V poglavju 4.0 Odvodnjavanje v zavihku **2.2 kamnita zložba 4** je popravljena enota mere za postavko »Izdelava iztoka (kamnita iztočna glava) iz PE kanalizacijske cevi s tlakom iz lomljenca, debeline 20-30 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementne malte, debeli 10 cm, na obstoječo podlago. Po načrtu. ~~m3~~ kos 1,00«
* V zavihku **3. VZPD** je dodana enota mere za postavko zap št 1:»Dobava, postavitev in kasnejša odstranitev gradbiščne ograje iz zaščitne mreže oz. panojev, dimenzij 2.00 m x 2.00 m, vključno s postavitvijo nosilnih stebrov. Za fiksni del gradbišča se predvidi 110 m ograje in 200 m ograje se predvidi za premični del gradbišča. m1 310«
 |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.