|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-47/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-76/21 B  |
| Datum: | 15.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000255/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Dobava elementov varnostnih ograj za potrebe interventne zamenjave na G + R cestah na območju RS, za obdobje 30 mesecev, sklop I in II.** |

**JN001984/2021-B01 - A-76/21; datum objave: 01.04.2021**

**Datum prejema: 15.04.2021   11:42**

**Vprašanje:**

V PRILOGI TEHNIČNI POGOJI IN NAČIN POSTAVITVE ELEMENTOV VARNOSTNIH OGRAJ
SO V ZAHTEVE ZA POSAMEZNE TIPE JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ
ZA JVO -N2W5 ELEMENTI IN NAČIN UGRADNJE VIDNI ( strani 6 do strani 8 )
ZA JVO N2W4 light je videna stran 10, 11 do 13 je prazni nacrti.
ZA JVO H1W5 in JVO H1W4 light te JVO H2W5 in JVO H2W4 light elementi niso vidni vse do stran 39,
samo stran 26 steber za bankino JVO H1W4 light se vidi.

VPRAŠANJE
ALI OBLIKE IN MERA ELEMENTOV JVO NISO POZNANI?
ALI SE OB DRŽANJU NIVOJA ZADRŽANJA N2,H1 in H2, ZA UPOŠTEVAJE VELIKOSTI POMIKA W5 in W4
LAHKO DOBAVLJAJU ELEMENTI IN SISTEMI JVO, KI ZADOVOLJE ZADRŽEVANJE SISTEMA
IN POMIKA ZA VELIKOST POMIKA W5 ali W4?

**Odgovor:**

Po naši preveritvi so vidne vse strani tehničnih pogojev in načina postavitve elementov varnostnih ograj v wordovem zapisu.

Oblike in mere so poznane in so razvidne v tehničnih pogojih in načinu postavitve elementov varnostnih ograj.

Dobavljati se mora zahtevan nivo zadrževanja, ker gre za dobavo elementov, ki jih potrebujemo za zamenjavo obstoječih JVO ob državnih cestah in ne moremo vgraditi drugih nivojev, ki zadovoljujejo obstoječega.