|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-68/2021-01 |  | oznaka naročila: | D-26/21 G |
| Datum: | 22.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000324/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija usada na nasipni brežini na cesti RT-912/7302 Zali Log -Davča v km 6,360** |

**Vprašanje:**

**JN001288/2021-W01 - D-026/21; Sanacija usada na nasipni brežini na cesti RT-912/7302 Zali Log -Davča v km 6,360, datum objave: 05.03.2021**

**Datum prejema: 22.03.2021   08:46**

Spoštovani,   
  
prosimo za informacijo kateri proizvajalec v Sloveniji ali Evropi proizvaja JVO s karakteristiko N2 W6.   
  
Hvala.

**Odgovor:**

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer spreminja Popis del v zavihku Voziščna konstrukcija v točki 3.0 Voziščna konstrukcija v postavki 12., ki se navezuje na dobavo in vgradnjo enake jeklene varnostne ograje JVO, kot je obstoječa in se zato glasi:

*Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje JVO, vključno z vsemi elementi (stebrički, sidranje,…), za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W4 z distančnikom in ojačitvenim profilom (K-LIGHT H1W4). JVO se sidra v vezno AB gredo (42 m). JVO se na zaključkih poveže z obstoječo JVO z zabijanjem/fiksiranjem v tla (predvideno 2 x 3 m).*

Na slovenskem tržišču je več proizvajalcev zahtevane JVO.