|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-74/2021-10 |  | oznaka naročila: | A-52/21 G  |
| Datum: | 22.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000374/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo-Dobrava, od km 0+300 do km 1+200** |

**JN001364/2021-B01 - A-52/21; datum objave: 10.03.2021**

**Datum prejema: 22.03.2021   11:11**

**Vprašanje:**

Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo okoli obstoječega komunalnega voda, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.

Prosimo naročnika za bolj natančen opis del (s količinami) kaj vse je potrebno upoštevati pri tej postavki, ki je ovrednotena 1 kos.

**Odgovor:**

Obstoječi komunalni vod se, na mestu križanja s kanalizacijsko cevjo, vstavi v plastično zaščitno cev, ki sega 1,5 m na vsako stran od kanalizacijske cevi. Zasip se izvaja hkrati z zasipom kanalizacijske cevi, količina je odvisna od globine izkopa za kanalizacijo in profila izkopa na mestu prečkanja, so pa količine zasipa na mestu križanja zajete že v postavki 02.100 oz. 02.110 popisa za kanalizacijo.