|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-74/2021-25 |  | oznaka naročila: | A-52/21 G |
| Datum: | 25.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000374/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo-Dobrava, od km 0+300 do km 1+200** |

**JN001364/2021-B01 - A-52/21; datum objave: 10.03.2021**

**Datum prejema: 25.03.2021   08:51**

**Vprašanje:**

510 002 Dobava materiala in izdelava betonskega opornega zidu do 0,70m nad terenom, skupaj s potrebnim izkopom zemlje III. ktg., izdelan iz betona MB30, podložnim betonom, armaturo, opaži ter ostalimi pomožnimi deli, materiali in prenosi ter pritrditvijo varnostne ograje. Oporni zid z varnostno ograjo m1 33,0 -  
510 004 Dobava materiala in izdelava betonskega opornega zidu do 0,30m nad terenom z vmesnimi kovinskimi stebrički, skupaj s potrebnim izkopom zemlje III. ktg., izdelan iz betona MB30, armaturo ter ostalimi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Ter postavitev žičnate ograje med kovinskimi stebrički na parapetnem zidu. m1 12,0 -  
  
prosimo za detaile ograj...

**Odgovor:**

Gre za manjše parapetne oporne zidove višine do 1m nad terenom, ki se izvedejo skladno z detajlom, ki je priložen na Naročnikovi spletni strani. V primeru postavitve žičnate ograje na parapetnem zidu se upošteva izvedba pocinkane pletene mrežaste ograje, pletivo 50 x 50 v obliki diamanta, višine 120cm.