|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-74/2021-30 |  | oznaka naročila: | A-52/21 G |
| Datum: | 25.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000374/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo-Dobrava, od km 0+300 do km 1+200** |

**JN001364/2021-B01 - A-52/21; datum objave: 10.03.2021**

**Datum prejema: 25.03.2021   18:19**

**Vprašanje:**

V popisu del pri kanalizaciji naročnik od ponudnika zahteva da ponudi cevi CENTRIFUGALNEGA poliestra. Ker oznaka CENTRIFUGALNI poliester predpisuje tehnologijo izvedbe cevi in ne zahtevano kvaliteto cevi, nas zanima ali s tem naročnik posredno predpisuje zgolj enega določenega proizvajalca cevi, ki jih izdeluje cevi po tem postopku in jih dobavlja v Slovenijo, kar je v nasprotju z zakonom o javnih naročilih. Ali lahko ponudnik v ponudbi ponudi popolnoma primerljive poliestrske cevi (enake kvalitete) izdelane z drugačno tehnologijo, primerljive z cevmi iz popisa, ki so narejene po standardu SIST EN 14364 in dosegajo tesnost, kemijsko in abrazijsko obstojnost in odpornost na obrus pri visokotlačnem čiščenju.

**Odgovor:**

Uporabijo se kanalizacijske cevi iz armiranega poliestra (GRP) po SIST EN 14364, SN 10000. Notranji zaščitni sloj cevi je iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm.

Predvideni so vodotesni prefabricirani poliestrski jaški, katerih dokazane karakteristike morajo zagotavljati ustrezno nosilnost za povozne obremenitve.