|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-91/2021-04 |  | oznaka naročila: | A-61/21 G |
| Datum: | 30.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000408/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija nadvoza čez železniško progo pri Orehku (KR0048) na R1-211/0211 v km 1,600** |

**JN001390/2021-B01 - A-61/21; datum objave: 10.03.2021**

**Datum prejema: 30.03.2021   15:40**

**Vprašanje:**

Za postavko 16. na listu 2.1.1-NADVOZ z opisom "Dobava, izdelava in montaža montažnih T nosilcev, komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali (opaž, armatura, beton, dvig, premik, položitev,). Montažni nosilci T oblike so prečnega prereza z višino 55 cm. Stojina nosilcev je širine 40 cm, širina plošče znaša 113 cm, debelina tlačne plošče pa od 15 cm na sredini do 10 cm na robu."  
ni določena dolžina montažnih T nosilcev niti iz objavljenih dokumentov ni razvidna dolžina teh montažnih T-nosilcev. Prosim za podatek o dolžini T-nosilcev. Ter o morebitnih ostalih pomembnih karakteristikah nosilcev.

**Odgovor:**

Dolžina pasnic T nosilcev je 11,85m, dolžina stojine T nosilcev pa 12,35m. Ostale pomembne karakteristike nosilcev so prikazane v opažnem in armaturnem načrtu nosilcev.

Na Naročnikovi spletni strani so objavljeni dokumenti:

- 2.1.6.O5-Opažni načrt nosilcev.pdf

- 2.1.6.A5-Armaturni načrt nosilcev.pdf

- 2.1.6.A4-Armaturni načrt plošče.pdf