|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-91/2021-10 |  | oznaka naročila: | A-61/21 G  |
| Datum: | 14.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000408/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija nadvoza čez železniško progo pri Orehku (KR0048) na R1-211/0211 v km 1,600** |

**JN001390/2021-B01 - A-61/21; datum objave: 10.03.2021**

**Datum prejema: 14.04.2021   11:46**

**Vprašanje:**

V popisu 2.1.1. NADVOZ je pod 5.0 GIO dela pri postavki 21. opis "Rezanje ojačenega cementnega betona s stensko diamantno žago, debelina do 10 cm.
Rezanje roba saniranih površin AB konstrukcije do globine 3 mm z namenom, da bo debelina zalivne mase pri sanaciji površine na robovih vsaj 3 mm. Ocena količine!!"
Ali postavka predvideva rezanje do globine 3 mm? Glede na nadaljevanje opisa in omembo zalivne mase, ali je predvideno rezanje običajne horizontalne površine ali je predvidena kombinacija horizontalne in vertikalne površine? Rob katere površine je tu predviden? Ali je glede na predvideno površino ocena količine 600 metrov ustrezna?

**Odgovor:**

Postavka predvideva rezanje robov saniranih površin do globine 3 mm ter kombinacijo horizontalne in vertikalne površine.

Opravljena dela pri omenjeni postavki se po predmetni pogodbi obračunajo po: sistemu "ključ v roke". Ureditev po načelu »ključ v roke« je definirana v posebnih pogojih pogodb. Količine in obseg del so določene in razvidne iz projektne dokumentacije, katere sestavni del so tudi popisi, ki omogočajo ponudniku kvalitetno pripravo ponudbe.