|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-94/2021-11 |  | oznaka naročila: | A-53/21 G |
| Datum: | 13.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000413/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja kolesarske poti Golobinjek ob Sotli–Lastnič** |

**JN001893/2021-B01 - A-53/21; datum objave: 30.03.2021**

**Datum prejema: 13.04.2021   14:19**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:  
A. SKLOP GOLOBINJEK OB SOTLI:  
KOLESRASKA STEZA:  
- Za postavko 4.15 je potrebno objaviti tip in detajl/načrt predvidene zaklopke.  
- Za postavko 5.01 je potrebno za ovrednotenje postavke objaviti načrte in opisno opremjene detajle. (Lesena ograja)  
BRV ZA KOLESARJE:  
- Postavka 2.9 (114) prevoz izkopanega materiala. Nima količine in enote mere?  
PODPORNI KAMNITI ZID:  
- Za postavko 4.07 lesena ograja, je potrebno obajviti načrte in detajle.  
B. SKLOP PRELASKO-LASTIČ:  
BRV:  
- Objaviti načrt in detalj predvidenega armiranja zemljine pod postavko 26 212.  
- Objaviti načrte in detajle za predvideno leseno ograjo na brvi pod postavko 58 241  
- Objaviti tip in detalj predvidene točkovnega enoosnega nepomičnega ležišča pod postavko 58 431 (enako tudi še za drugo brv)  
KONSTRUKCIJA 3:  
- Za normativ 2.5 brežine in zelenice, je potrebno objaviti detajle in načrte za zadnje postavke z oznako 00 000.  
  
lep pozdrav

**Odgovor:**

Načrti se nahajajo v objavljeni projektni dokumentaciji:

1. PZI št. proj.: 965/19C, Ureditev DKP D8 na pododseku Golobinjek ob Sotli – Prelasko; 1240 Golobinjek - Bistrica; od km 0,199 do km 1,165 april 2019, po recenziji december 2019

PZI št. proj.: 147-2019, Ureditev daljinske kolesarske povezave D5 na pododseku Prelasko – Lastnič; februar 2021

V zavihku BRV ZA KOLESARJE se postavka 2.9 (114) spremeni tako, da se glasi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 114 | Prevoz izkopanega materiala na razdaljo nad 1000 do 2000 m |  |
|  |  |  |
|  | Cca. 60m3 materiala od izkopa se uporabi za razne zasipe in izravnave |  |
|  | okrog opornikov, kjer niso predvideni zasipi z zrnato kamnino. |  |
|  | Ostala razlika se razprostre po trasi kolesarske poti. |  |
|  | m3 | 66,50 |

Sprememba bo upoštevana v objavljenem čistopisu Popisa del.