

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-140/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-182/21 G |
| Datum: | 8.11.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000556/0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona** |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

|  |
| --- |
| Naročnik objavlja spremenjena Navodila za pripravo ponudbe.  Spremeni se zahtevani pogoj za vodjo del za gradnjo objektov v točki 3.2.3.4, ki se sedaj glasi:  Zagotovljen mora biti vodja del za gradnjo objektov, ki izpolnjuje naslednje zahteve:   * ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva, * vpisan je kot pooblaščeni inženir ali vodja del v imenik pri Inženirski zbornici (IZS), * zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi, * v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb je vsaj enkrat vodil novogradnjo ali rekonstrukcijo jeklenega premostitvenega objekta na državni, lokalni cesti ali železniški progi v pogodbeni vrednosti vsaj 50.000,00 EUR brez DDV in minimalnim razponom med krajnimi oporniki objekta v dolžini 5,0 m.   Prav tako se spremeni zahtevani pogoj za ponudnika oziroma sodelujoče gospodarske subjekte v točki 3.2.3.6. c, ki se sedaj glasi:  Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle javnih cestah iz zadnjih deset let pred rokom za oddajo ponudb   1. novogradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo državne ali lokalne ceste v vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV, 2. izvedba nosilne in obrabne plasti ali vezne in obrabne plasti voziščne konstrukcije na državni ali lokalni cesti, širine vsaj 5,5, m in neprekinjene dolžine vsaj 1000 m, 3. novogradnja ali rekonstrukcija jeklenega premostitvenega objekta na državni, lokalni cesti ali železniški progi v pogodbeni vrednosti vsaj 50.000,00 EUR brez DDV in minimalnim razponom med krajnimi oporniki objekta v dolžini 5,0 m; 4. gradnja nove cestne razsvetljave ali svetlobne prometne signalizacije na državni ali lokalni cesti v vrednosti vsaj 50.000,00 EUR brez DDV. |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.