|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-142/2021-03 |  | oznaka naročila: | D-39/21 G  |
| Datum: | 29.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000560/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija plazu »Trate 2« na cesti R2-433/1289 Trate - Most čez Muro v km 1,890** |

**Vprašanje:**

**JN002111/2021-W01 - D-39/21; Sanacija plazu »Trate 2« na cesti R2-433/1289 Trate - Most čez Muro v km 1,890, datum objave: 07.04.2021**

**Datum prejema: 28.04.2021   08:53**

Glede jeklene varnostne ograje je naveden nivo zadrževanja N2, kakšne pa so zahteve za delovno širino - W?
Kakšen je razmik med stebrički, ki so vijačeni v AB gredo?

**Odgovor:**

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer spreminja Popis del v zavihku Ureditev ceste v točki 6.1 Ureditev ceste, v postavki 7., ki se navezuje na dobavo in vgradnjo jeklene varnostne ograje JVO:

Dobava in vgradnja jeklene varnostne ograja N2, delovna širina W5 (N2W5). Razdalja med stebrički 4,0 m. Brez distančnikov, vključno s stebri iz jekla za varnostno ograjo C prereza z vijačenjem na AB gredo in zabijanjem na odseku 15 m.