|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-154/2021-08 |  | oznaka naročila: | A-99/21 G |
| Datum: | 25.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000582/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste R3-610/1370 Dolenja Trebuša – Spodnja Idrija od km 20+923 do km 21+543** |

**JN002967/2021-B01 - A-99/21; datum objave: 11.05.2021**

**Datum prejema: 25.05.2021   09:44**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni  
  
Prosim za več podatkov o spodnji poziciji  
Ali se na spremenljivi tabli izmenjujeta trikotnik rdeč, bel in simbol viličarja ali le utripa trikotnik, spodaj pa je dopolnilna tabla 4710-1 viličar?  
  
0019 "Dobava in montaža LED svetlobnega znaka spremenljive vsebine s simboli:  
- trikotnik - rdeč, bel (d=900mm)(1101 Nevarnost na cesti) in 4710-1 doplnilna tabla viličar - ohišje: AlMg3 plastificiran aluminij -prašno lakiran - sprednja stran: osnovni premaz črna mat+dodatno nizko odbojna črna mat - hrbtna stran in okvir: siva RAL 7042 - dimenzije: 1050x1050x170 mm, - teža: približno 35kg; - nazivna napetost: 230 V AC  
- klasifikacija po standardu EN12966: L3,B4,C2,R2,T2,T3,P2,WL6,DSL4,TDB4  
- komunikacija: RS485" kpl 2,00  
  
Lep pozdrav

**Odgovor:**

Predviden je znak s spremenljivo vsebino (nevarnost in dodatno viličar), ki v zgornjem delu (nevarnost) utripa v času zaznave vozil (viličarji na prehodu ali vozila na državni cesti na obravnavanem območju), sicer pa je ugasnjen. Spodnji del (viličar) je stalno prižgan.

Navedba iz projektne dokumentacije:

Na območju ureditve prehodov tovornih vozil in viličarjev iz objektov Rotomatike na državno cesto je predvidena svetlobna signalizacija, ki bo opozarjala voznike na državni cesti, ko bo viličar oz. tovorno vozilo zapeljalo na cestni priključek s strani skladiščnih in proizvodnih objektov. Takrat se bo preko postavljenih 5kos mikrovalovnih detektorjev in avtomatike v krmilni napravi (KN bo povezana preko GSM modula na nadzorni center) sprožilo utripanje predvidenih 2kos svetlobnih LED znakov za Nevarnost, Pozor viličar ob državni cesti, ki bosta utripala še 20 sekund po zapustitvi pokrivanega območja z mikrovalovnimi detektorji.

Na Naročnikovi spletni strani je objavljena tehnična specifikacija svetlobnega znaka.