|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-177/2021-06 |  | oznaka naročila: | D-51/21 G |
| Datum: | 13.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000681/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija usada in nasipnih brežin »Pavlova vas« na cesti R3-677/2202 Pišece - Zg. Pohanca - Krško od km 0,730 do km 1,00** |

**Vprašanje:**

**JN002759/2021-W01 - D-51/2021; Sanacija usada in nasipnih brežin "Pavlova vas" na cesti R3-677/2202 Pišece - Zg. Pohanca - Krško od km 0,730 do km 1,00, datum objave: 03.05.2021**

**Datum prejema: 13.05.2021   09:00**

Postavka 24 461 - Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije - je tu mišljena dobava in vgradnja posteljice 0-63 mm iz kamnoloma?  
  
Postavka 24 118 - Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz gramoznice.   
Kakšno frakcijo materiala upošteva ponudnik v tej postavki?  
  
Postavka 24 520 - Dobava in vgrajevanje materiala za drenažni zasip - kateri material upoštevamo pri tej postavki? Frakcijo 8-16 mm za drenažo?

**Odgovor:**

Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev in posebnih tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter opremo cest oziroma sprejetih TSC, ki urejajo posamezna področja gradnje cest. Poleg popisa del naj ponudnik upošteva tudi tehnično poročilo, vgrajeni materiali morajo ustrezati TSC.

Vse navedene postavke so zajete v zavihku »cesta« torej predstavljajo izvedbo ceste. Zavihek za objekte je prikazan ločeno. Posledično se navedene postavke torej izvedejo skladno s standardi za cestna dela. V postavkah je upoštevati vse potrebno za izvedbo postavke (material, dobava, vgradnja).