|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-183/2021-01 |  | oznaka naročila: | D-53/21 G  |
| Datum: | 05.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000700/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja pločnika ob cesti R1-234/1280 Dole-Šentjur od km 1,320 do km 2,050** |

**Vprašanje:**

**JN002715/2021-W01 - D-53/21; Izgradnja pločnika ob cesti R1-234/1280 Dole-Šentjur od km 1,320 do km 2,050, datum objave: 29.04.2021**

**Datum prejema: 05.05.2021   13:10**

Spoštovani,

v zavihku regionalna cesta postavka N Dobava in izdelava obrabne plasti iz granitnih kock velikosti 20 cm / 20 cm / 20 cm, stiki zaliti z neskrčljivo mikroarmirano cementno malto odporno na sol m2 33,00 , ali moramo pri upoštevati tudi Dobava in vgradnja armiranega betona C 35/45 (armiran z jekleno mikroarmaturo, dolžine 30-50 mm, debeline 0,60 mm v skupni količini 60 kg/m3) pod granitne kocke (20/20/20 cm) v debelini 24 cm ? Ponavadi je ta postavka ločeno navedena kadar se v popisih pojavljajo granitne kocke.

Lep pozdrav !

**Odgovor:**

V postavki je potrebno zajeti vsa potrebna dela in material za izvedbo postavke vključno s podložnim betonom ter neskrčljivo mikroarmirano cementno malto odporno na sol. Granitne kocke se polagajo v podložni beton C8/10 minimalne debeline 15 cm.