|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-180/2021-03 |  | oznaka naročila: | A-112/21 G  |
| Datum: | 14.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000702/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja mostu čez Oplotnišnico MB0141 in rekonstr. ceste na R3-700/1272;km 6,478 do 6,544 z navezavo na most ter ureditev struge vodotoka** |

**JN003459/2021-B01 - A-112/21; datum objave: 27.05.2021**

**Datum prejema: 14.06.2021   11:30**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni!

Zanima nas ali za so postavke enote m1, kos in kos napačne in bi morale imeti enoto m2?

81 191 Temelnji premaz, ki premosti razpoke in vsebuje topila - poraba cca 0,5 kg/m2 (kot n.pr.: Sikagard 551 S) m1 219,00
81 191 Izravnava in zapolnitev luknjic oz. por ter razpok na osnovi acryl-polymerne disperzije 1 - 2 sloja, poraba cca 1,0 kg/m2 (kot n.pr.: Sikagard 545 W Elastofil) kos 219,00
81 191 Zaključni premaz elastični premaz za prekrivanje lasastih razpok, ki zavira karbonizacijo 2 - 3 sloje - poraba cca 0,7 kg/m2 (kot n.pr.: Sikagard 550 W Elastik) kos 219,00

hvala

**Odgovor:**

Za vse tri postavke je pravila količina m2

Tako se postavke pravilno glasijo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 191 | Temelnji premaz, ki premosti razpoke in vsebuje topila - poraba cca 0,5 kg/m2 (kot n.pr.: Sikagard 551 S) | **m2** | 219,00 |   | 0,00 |
| 81 191  | Izravnava in zapolnitev luknjic oz. por ter razpok na osnovi acryl-polymerne disperzije 1 - 2 sloja, poraba cca 1,0 kg/m2 (kot n.pr.: Sikagard 545 W Elastofil) | **m2** | 219,00 |   | 0,00 |
| 81 191 | Zaključni premaz elastični premaz za prekrivanje lasastih razpok, ki zavira karbonizacijo 2 - 3 sloje - poraba cca 0,7 kg/m2 (kot n.pr.: Sikagard 550 W Elastik) | **m2** | 219,00 |   | 0,00 |

Sprememba popisa del – čistopis bo v zakonitem roku objavljena na Naročnikovi spletni strani.