|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-190/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-96/21 G  |
| Datum: | 19.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000762/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Preplastitev ceste R2-444/0344 Razdrto-Podnanos 4. etapa** |

**JN002849/2021-B01 - A-96/21; datum objave: 06.05.2021**

**Datum prejema: 19.05.2021   14:46**

**Vprašanje:**

Izkopi:
VPRAŠANJE 1.
Prosimo vas za potrditev, da je potrebno v postavki:
21 114
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z
Nakladanjem
m3 90
upoštevati prevoz do mesta humuziranja, kjer se nato po postavkah 25 112 in 25 136 izvede humuziranje.

VPRAŠANJE 2:
Prosimo vas za informacijo ali je potrebno pri postavkah:
21 314
Izkopi za temelje, kanalske rove, propuste, jaške in
drenaže širine do 1,00 m in globine do 1,00 m v vezljivi
zemljini - 3 kategorija
m3 515
21 324
Izkopi za temelje, kanalske rove, propuste, jaške in
drenaže širine do 1,00 m in globine 1,00 do 2,00 m v
vezljivi zemljini - 3. kategorija
m3 162
21 364
Izkopi za temelje, kanalske rove, propuste, jaške in
drenaže širine 1,00 do 2,00 m in globine 1,00 do 2,00 m v
vezljivi zemljini - 3. kategorija
m3 137
21 752
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za
odvodne jarke in koritnice
m3 189
upoštevati tudi odvoz na deponijo.

**Odgovor:**

**Vprašanje 1:**

V postavki 21 114 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem

se upošteva odvoz na začasno deponijo, kjer se kasneje po postavkah 25 112 in 25 136 izvede humuziranje.

**Vprašanje 2:**

Pri vseh viških izkopanih materialov se mora upoštevati odvoz na trajno deponijo, zato se pri zgoraj omenjenih postavkah mora tudi upoštevati odvoz na trajno deponijo.