|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-190/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-96/21 G |
| Datum: | 19.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000762/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Preplastitev ceste R2-444/0344 Razdrto-Podnanos 4. etapa** |

**JN002849/2021-B01 - A-96/21; datum objave: 06.05.2021**

**Datum prejema: 19.05.2021   14:46**

**Vprašanje:**

Izkopi:  
VPRAŠANJE 1.  
Prosimo vas za potrditev, da je potrebno v postavki:  
21 114  
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z  
Nakladanjem  
m3 90  
upoštevati prevoz do mesta humuziranja, kjer se nato po postavkah 25 112 in 25 136 izvede humuziranje.  
  
VPRAŠANJE 2:  
Prosimo vas za informacijo ali je potrebno pri postavkah:  
21 314  
Izkopi za temelje, kanalske rove, propuste, jaške in  
drenaže širine do 1,00 m in globine do 1,00 m v vezljivi  
zemljini - 3 kategorija  
m3 515  
21 324  
Izkopi za temelje, kanalske rove, propuste, jaške in  
drenaže širine do 1,00 m in globine 1,00 do 2,00 m v  
vezljivi zemljini - 3. kategorija  
m3 162  
21 364  
Izkopi za temelje, kanalske rove, propuste, jaške in  
drenaže širine 1,00 do 2,00 m in globine 1,00 do 2,00 m v  
vezljivi zemljini - 3. kategorija  
m3 137  
21 752  
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za  
odvodne jarke in koritnice  
m3 189  
upoštevati tudi odvoz na deponijo.

**Odgovor:**

**Vprašanje 1:**

V postavki 21 114 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem

se upošteva odvoz na začasno deponijo, kjer se kasneje po postavkah 25 112 in 25 136 izvede humuziranje.

**Vprašanje 2:**

Pri vseh viških izkopanih materialov se mora upoštevati odvoz na trajno deponijo, zato se pri zgoraj omenjenih postavkah mora tudi upoštevati odvoz na trajno deponijo.