|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-205/2021-06 |  | oznaka naročila: | A-118/21 G |
| Datum: | 15.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000766/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija Plazu »Žička kartuzija« na cesti R3-686/1279 Žiče – Dramlje od km 7,205 do km 7.315** |

**JN003646/2021-B01 - A-118/21; datum objave: 03.06.2021**

**Datum prejema: 15.06.2021   08:51**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
  
Prosim za pojasnila pri postavki 28 56 548 TRAJNA PASIVNA SIDRA IBO- ni točno navedeno za kakšno korozijsko zaščito sidra gre  
  
Galvansko cinkano  
GC+EPOKSI  
- VROČE CINKANO  
VC+EPOKSI  
In kakšen certifikat je potreben za trajno sidro?

**Odgovor:**

V smislu zahtev po SIST EN 14490 so možni naslednji načini protikorozijske zaščite paličnih sider v času pričakovane projektne življenjske dobe pasivnega sidranja:

* Žrtvena debelina + oblitost s cementno injekcijsko maso,
* Vroče cinčana površinska prevleka + oblitost s cementno injekcijsko maso.

Vsi jekleni elementi glave sidra morajo biti zaščiteni pred korozijo s pokrovi ali z ustrezno vroče cinčano zaščito.

Palična geotehnična sidra morajo imeti ustrezno Slovensko Tehnično Soglasje (STS).