|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-208/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-98/21 G |
| Datum: | 14.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000794/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev JP 6687011 od Napoleonovega mostu do kampa Lazar od km 0,000 do km 0,900** |

**JN002902/2021-B01 - A-98/21; datum objave: 07.05.2021**

**Datum prejema: 11.05.2021   10:55**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
Zanimajo nas detajli:  
- AB revizijskih jaškov kjer je zajeto mulda z granitnimi kockami,  
- AB jašek skupaj z parapetnim zidom -prepust 1  
- Vgraditev železniške tirnice v kamnito oblogo po načrtu  
- Načrti in detajli za objekte  
- detajl hidroizolacije z bakreno obrobo na objektih  
45117 Izdelava obloge prepusta krožnega prereza s cementnim betonom na območju kamnite pete/kamnite zložbe ...enota mere m količina 4,5  
Kakšna je tukaj enota mere m2 ali m1 (če je m1 kakšna širina se upošteva?)  
Hvala,

**Odgovor:**

1. Naročnik objavlja načrt odvodnjavanja, kjer je v prilogah G3 in G4 razvidna izvedba AB revizijskih jaškov.
2. Naročnik objavlja načrt vgraditve tirnice v kamnito oblogo.
3. Naročnik objavlja načrte za objekte.
4. Vprašanje se nanaša verjetno na postavko 45140 Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza s cementnim betonom C 25/30 na območju kamnite pete/kamnite zložbe.

Predvideno je obbetoniranje cevi prepusta (DN300 in DN600) na mestu, kjer imamo prehod cevi skozi projektirano kamnito zložbo. Skupna dolžina obbetonirane cevi znaša 4,5 m.