|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-211/2021-02 |  | oznaka naročila: | D-61/21 G  |
| Datum: | 08.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000801/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija podvoza KP5029 v Dobrem Polju pri Ilirski Bistrici in rekonstrukcija regionalne ceste R2-404/1397 na območju podvoza v km 8,670** |

**Vprašanje:**

**JN003302/2021-W01 - D-61/21; Rekonstrukcija podvoza KP5029 v Dobrem Polju pri Ilirski Bistrici in rekonstrukcija regionalne ceste R2-404/1397 na območju podvoza v km 8,670, datum objave: 21.05.2021**

**Datum prejema: 08.06.2021   11:38**

Pozdravljeni,

v popisu del je postavka za postavitev zagatne stene.
V tehničnem poročilu nismo nikjer zasledili, da je potrebno sploh zagatno steno uporabiti pri gradnji.

Ali jo je potrebno dejansko izvesti?

Če ja prosimo za detajl ter v kakšni dolžini se postavlja?

Hvala.

LP

**Odgovor:**

V razpisni dokumentaciji je priloženo TP (Tehnično poročilo) v katerem je navedena izvedba zagatnih sten, ki se bodo uporabile.

V priloženih prilogah:

* Priloga 1 – prikaz faznosti gradnje in
* Priloga 2 – Tehnično poročilo podvoz

so razvidni vsi potrebni podatki za izvedbo zagatnic.