|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-211/2021-05 |  | oznaka naročila: | D-61/21 G |
| Datum: | 14.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000801/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija podvoza KP5029 v Dobrem Polju pri Ilirski Bistrici in rekonstrukcija regionalne ceste R2-404/1397 na območju podvoza v km 8,670** |

**Vprašanje:**

**JN003302/2021-W01 - D-61/21; Rekonstrukcija podvoza KP5029 v Dobrem Polju pri Ilirski Bistrici in rekonstrukcija regionalne ceste R2-404/1397 na območju podvoza v km 8,670, datum objave: 21.05.2021**

**Datum prejema: 14.06.2021   08:01**

Sidranje armature ali moznikov z lepljenimi sidri (B500B),vključno z vrtanjem lukenj premera 14 do 22mm  
Opomba: sidranje armature v AB konstrukcijske elemente, lepljena z epoksi lepilom (armatura sider je upoštevana pri armaturi), obračun po dolžini vrtine"  
  
Koliko lukenj bo potrebno zvrtati in v kakšni globini?  
  
lp

**Odgovor:**

Sidra so predvidena iz nove preklade v obstoječo steno (poz.600 140 kos, globina 65 cm), iz novega v obstoječ opornik (poz.205 104 kos, globina 50 cm) ter pri podbetoniranju (poz.103 94 kos, globina 50 cm) – skupaj 338 lukenj za sidra v globinah od 50 do 65 cm.