|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-211/2021-08 |  | oznaka naročila: | D-61/21 G  |
| Datum: | 14.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000801/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija podvoza KP5029 v Dobrem Polju pri Ilirski Bistrici in rekonstrukcija regionalne ceste R2-404/1397 na območju podvoza v km 8,670** |

**Vprašanje:**

**JN003302/2021-W01 - D-61/21; Rekonstrukcija podvoza KP5029 v Dobrem Polju pri Ilirski Bistrici in rekonstrukcija regionalne ceste R2-404/1397 na območju podvoza v km 8,670, datum objave: 21.05.2021**

**Datum prejema: 14.06.2021   08:14**

Postavka: Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5,0 m, odvoz na pooblaščeno odlagališče m2 35,00

Rušitvena dela se ponavadi obračunavajo v m3 in ne v m2.

Prosimo naročnika, da pove koliko m3 na m2 naj upoštevamo.
Debelina plošče?

Hvala in lep pozdrav.

**Odgovor:**

Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5,0 m, odvoz na pooblaščeno odlagališče = 14,6 m3. Upošteva se 0,417m3 na m2.