|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-225/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-133/21 G |
| Datum: | 08.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000850/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste R1-203/1002 Predel - Bovec od km 11,448 do km 12,464** |

**JN004417/2021-B01 - A-133/21, datum objave: 30.06.2021**

**Datum prejema: 08.07.2021   10:29**

**Vprašanje:**

Spoštovani  
  
Prosimo za pojasnilo postavk "Zaščita brežine z roliranjem v debelini do 30 cm" in "Zaščita brežine z roliranjem v debelini nad 30 cm, opomba: \*V naklonu 1:1. Vključno s fugiranjem kamnov s plodno zemljino in zatravitev. Beton ne sme biti viden!".  
  
Ali se roliranje izvede z betonom oz ali se uporabi beton za izvedbo ali ne?  
Standardno se roliranje izvede brez betona, uporabi se samo zemljina.  
V kolikor je potrebno uporabiti beton, prosimo okvirno količino betona na enoto(m3).

**Odgovor:**

Rolirana brežina se izvede na podložni plasti betona.

Ocenjena poraba betona je 0,15 m3/m2.

Lokacija in detajl izvedbe je razviden iz objavljenih grafičnih prilog - karakteristična profila KKP1 in KPP2