|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-225/2021-04 |  | oznaka naročila: | A-133/21 G  |
| Datum: | 09.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000850/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste R1-203/1002 Predel - Bovec od km 11,448 do km 12,464** |

**JN004417/2021-B01 - A-133/21, datum objave: 30.06.2021**

**Datum prejema: 09.07.2021   14:43**

**Vprašanje:**

Spoštovani

V postavki "Dobava in vgraditev testnih samouvrtalnih injekcijskih pasivnih sider nosilnosti 280 kN, dolžine definirane v tehničnem poročilu. Postavka vključuje tudi izvedbo "pull out" testa ter izdelavo poročila o doseženi nosilnosti. Zahtevane nosilnosti so definirane v tehničnem poročilu!, opomba: \*sidra karakteristik: Fu=280 kN; Fy=230 kN; Aneto,min=350mm2; Emin=190 kN/mm2, Vrtalna krona premera min. 76mm; TRAJNA SIDRA PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENA S VROČIM CINKANJEM" je navedeno, da so dolžine sider definirane v tehničnem poročilu.
Ker tega v objavljenem tehničnem poročilu ni, prosimo za podatek o dolžini sider, ki so zajete v tej postavki.

**Odgovor:**

Vsa testna sidra so dolžine 6m.

Priloženo je dopolnjeno Tehnično poročilo.