|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-262/2021-04 |  | oznaka naročila: | A-127/21 G  |
| Datum: | 1.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000914/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Modernizacija ceste R3-626/3726 Gračišče – Brezovica od km 0,900 do km 2,900** |

**Vprašanje:**

**JN004027/2021-B01 - A-127/21; datum objave: 16.06.2021**

**Datum prejema: 1.07.2021   11:40**

N Prestavitev obstoječega zemeljskega TK voda m1 160,00

N Prestavitev obstoječega zemeljskega TK voda m' 128,87

Kaj ti dve postavki vključujeta?
Prosimo za razčlembo postavke na dela, katera bo potrebno izvesti s pripadajočimi dimenzijami ( npr. globina in širina jarka, debelina posteljice, debelina zasipa, fi cevi,..)

Lep pozdrav.

**Odgovor:**

Na lokacijah, kjer obstoječi TK vod posega v traso rekonstruirane voziščne konstrukcije je predviden delno ročni, delno strojni odkop obstoječega voda in prestavitev na lokacijo ob bodočem vozišču.

TK vod se vgradi na peščeno polaga v globino 70 cm širina jarka na dnu minimalno 40cm. Posteljica je debela 10 cm, zasip pa 10 cm nad kablom oziroma cevjo. Posteljica in zasip sta iz peska. Ostalo se zasuje s tamponskim materialom. Nad vgrajen TK je potrebno položiti tudi opozorilni PVC trak.

Prilagamo projektne pogoje in mnenje upravljalca TK vodov.