|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-275/2021-04 |  | oznaka naročila: | A-120/21 G |
| Datum: | 26.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000948/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija regionalne ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 11,280 do km 11,920** |

**JN004710/2021-B01 - A-120/21; datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 26.07.2021   13:23**

**Vprašanje:**

Spoštovani  
  
V popisi del so pri delih na obstoječih zidovih postavke "Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina vertikalna ali nagnjena do 20 glede na vertikalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20 mm OPOMBA: fina sanacija betonske površine z nanosom od 0.5 mm do 3 mm" ali "Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina vertikalna ali nagnjena do 20 glede na vertikalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 50 mm OPOMBA: groba sanacija betonske površine z nanosom od 6 mm do 50 mm".  
Glede na to, da gre za sanacijska dela je potrebno uporabiti sanacijske malte ojačane z vlakni z nizko skrčljivostjo. Predtem pa še premaz za boljšo sprijemnost z obstoječo podlago.  
  
Prosimo, da se omenjeno dopolni v popis del.

**Odgovor:**

Postavki v sklopu »PZ-1, Dela pri popravilu objektov« se dopolnita:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S 55 634 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina vertikalna ali nagnjena do 20˚ glede na vertikalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20˚ mm OPOMBE: fina sanacija betonske površine z nanosom od 0.5 mm do 3 mm. Uporabiti je potrebno sanacijsko malto ojačano z vlakni z nizko skrčljivostjo. V ceni postavke je potrebno upoštevati predhodni premaz za boljšo sprijemnost. | M2 | 45,00 |
| N 55 635 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina vertikalna ali nagnjena do 20˚ glede na vertikalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 50˚ mm OPOMBE: groba sanacija betonske površine z nanosom od 6 mm do 50 mm. Uporabiti je potrebno sanacijsko malto ojačano z vlakni z nizko skrčljivostjo. V ceni postavke je potrebno upoštevati predhodni premaz za boljšo sprijemnost. | M2 | 30,00 |

Navedene spremembe bodo upoštevane v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.