|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-275/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-120/21 G |
| Datum: | 10. 8. 2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000948/0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

**Rekonstrukcija regionalne ceste R1-203/1004 Žaga - Kobarid od km 11,280 do km 11,920**

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na »Portalu javnih naročil« in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani so priložene spremenjene .xls datoteke s popisi del.

Obrazložitev sprememb:

Naročnik spreminja popis del skladno s pojasnilom št. 2:

Dopolnjena je postavka v sklopu »Zaščita brežine, 3 Zunanje in tuje storitve«:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Test sider ŽRTVENA SIDRA (20KOM) - 11 kom dolžine 6m - 9 kom dolžine 3m  TESTNA SIDRA (30KOM) - 20 kom dolžine 6m - 10 kom dolžine 3m Dobava, vrtanje, vgradnja in testiranje sider ter izdelava poročila o testiranju sider. Lokacije žrtvenih in testnih sider določi projektant. | kpl | 1,00 |

Naročnik spreminja popis del skladno s pojasnilom št. 3:

V zavihku PLS - postavka B ZAVAROVALNA DELA - POZ 23 je v stolpcu "Vrednost" izbrisana cena in vstavljena matematična operacija.

Naročnik spreminja popis del skladno s pojasnilom št. 4:

Postavki v sklopu »PZ-1, Dela pri popravilu objektov« se dopolnita:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S 55 634 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina vertikalna ali nagnjena do 20˚ glede na vertikalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 20˚ mm OPOMBE: fina sanacija betonske površine z nanosom od 0.5 mm do 3 mm. Uporabiti je potrebno sanacijsko malto ojačano z vlakni z nizko skrčljivostjo. V ceni postavke je potrebno upoštevati predhodni premaz za boljšo sprijemnost. | M2 | 45,00 |
| N 55 635 | Priprava in vgraditev cementne malte za izravnavo, površina vertikalna ali nagnjena do 20˚ glede na vertikalo, posamične površine od 1,1 do 10,0 m2, debelina do 50˚ mm OPOMBE: groba sanacija betonske površine z nanosom od 6 mm do 50 mm. Uporabiti je potrebno sanacijsko malto ojačano z vlakni z nizko skrčljivostjo. V ceni postavke je potrebno upoštevati predhodni premaz za boljšo sprijemnost. | M2 | 30,00 |

V objavljenem popisu del so polja, v katerih je prišlo do sprememb obarvana rumeno.

Sprememba je sestavni del razpisne dokumentacije in jo je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.