|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-277/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-134/21 G  |
| Datum: | 08.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000950/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste in sanacija zidov ‘‘Lancovo’’ na cesti R3-635/1121 Lesce – Kamna Gorica – Lipnica od km 4,677 do km 5,034** |

**JN004444/2021-B01 - A-134/21, datum objave: 01.07.2021**

**Datum prejema: 08.07.2021   13:33**

**Vprašanje:**

Spoštovani!

Postavka:
Dobava materiala in izdelava plasificirane mrežne ograje višine 1,2 m, stebrički na 2m, pritrditev na AB krono konstrukcije.

V karakterističnih prerezih zidov je mrežna ograja visoka 2m.

Kaj je pravilno?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

**Odgovor:**

Pravilna višina plastificirane mrežne ograje je 1,2 m, kot je navedeno v postavki popisa del.

Višina ograje 2 m v karakterističnih prerezih zidov je napačna.

Naročnik objavlja popravek karakterističnih prerezov zložb 1, 2 in 3, kje je popravljena višina ograje na 1,2 m, kar se bo upoštevalo tudi pri izvedbi.