|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-279/2021-04 |  | oznaka naročila: | A-123/21 G  |
| Datum: | 23.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000953/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec – Dobrova 3. in 4. faza** |

**JN004700/2021-B01 - A-123/21, datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 23.07.2021   10:45**

**Vprašanje:**

Spoštovani!

FAZA 3: od km 12.000 do 12.620 l=620m
KAMNITI ZID l= 52.8 m (12.3+42.6 do 12.3+94.9; P22 - P23)
Postavka: 0 Dobava in vgraditev lesene ograje za pešce, višine 1.3 m, vključno podložno ploščo PPL 20/20/10 in sidrno ploščo SIPL 20/20/10 m1 53

V priloženem karakt. prerezu zidu je narisana mrežna ograja.

Kaj je pravilno?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

**Odgovor:**

Pravilni je karakteristični prerez, torej tipska žična plastificirana mreža (v popisih je napaka).

Naročnik bo objavil popravljen Predračun – Popis del.