|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-289/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-176/21 G |
| Datum: | 23.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001047/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija državne ceste R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem, od km 5+050 do km 10+900 z izgradnjo državne kolesarske povezave** |

**JN006263/2021-B01 - A-176/21; datum objave: 13.09.2021**

**Datum prejema: 23.09.2021   11:00**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni  
V popisu del - postavke za dilatacije - ni natančno opredeljeno po katerih specifikacijah mora biti izdelana dilatacija, kakšni so zahtevani dopustni pomiki, ali mora biti izdelana v skladu s kakšnim dovoljenjem (ETA, STS, avstrijsko ali nemško dovoljenje za dilatacije), kakšne so predvidene obremenitve dilatacije..  
  
22 N 5 5 201 "Dobava materiala in kompletna izvedba elastične povozne dilatacije na premostitvenem objekktu po detajlu iz načrta (za razmak 50mm med AB opornikom in AB ploščo), ki sestoji iz:  
- priprave površine (čiščenje in po potrebi izravnava z epoksidno malto);  
- linijskega traku iz jeklene pločevine 200x5mm, vključno z navarjenimi ojačitvami in z AKZ (vroče cinkano, razred zaščite C5-M);  
- neopreskega gumijastega traku 250x1,5mm;  
- zapolnilna elastična masa (BxH = 550x70 mm) na osnovi visokopolimernega bitumenskega veziva in kamnitega agregata z granulacijo zrn 16-22 mm, vključno s predhodnim premazom s specialnim vročim bitumenskim vezivom;" m1 33,10  
  
Prosim za pojasnilo. Hvala.  
Lep pozdrav

**Odgovor:**

Predvidena je uporaba asfaltne dilatacije, ki omogoča skupni pomik 40 mm, kot npr. Mageba Polyflex PA 40.