|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-289/2021-30 |  | oznaka naročila: | A-176/21 G |
| Datum: | 11.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001047/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija državne ceste R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem, od km 5+050 do km 10+900 z izgradnjo državne kolesarske povezave** |

**JN006263/2021-B01 - A-176/21; datum objave: 13.09.2021**

**Datum prejema: 11.10.2021   09:59**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
V Navodilih pod točko  
3.2.3.5  
In  
3.2.3.7  
  
med drugim zahtevate da:  
  
3.2.3.5 Zagotovljen mora biti vodja del za izvedbo opornih in podpornih zidov, ki izpolnjuje naslednje zahteve:  
  
− v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je vsaj enkrat vodil:  
− gradnjo kamnite zložbe in/ali opornih zidov in/ali podpornih zidov svetle višine vsaj 5,0 m (vidni del) in hkrati neprekinjene dolžine vsaj 50,0m  
  
3.2.3.7 Ponudnik sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle iz zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb  
  
e) gradnjo kamnite zložbe in/ali opornih zidov in/ali podpornih zidov svetle višine vsaj 5,0m (vidni del) in hkrati neprekinjene dolžine vsaj 50,0m.  
  
Naročniku postavljamo vprašanje ali je navedeni referenčni pogoj za zid pod alinejo e) točke 3.2.3.7 izpolnjen  
In referenca ustrezna, če je predmetni referenčni zid vsaj v eni točki minimalne višine 5 metrov svetle mere in in je hkrati le ta skupne neprekinjene dolžine več kot 50 metrov?  
  
Vsebinsko povsem enako vprašanje postavljamo tudi za referenčni pogoj za vodjo del za gradnjo kamnite zložbe in / ali opornih zidov in / ali podpornih zidov pod točko Navodil 3.2.3.5  
  
Naročnika prosimo za točno opredelitev referenčnega pogoja v obliki pisnega pojasnila razpisne dokumentacije in ustrezne spremembe Navodila za pripravo ponudbe v navedenih točkah 3.2.3.5 in 3.2.3.7.  
  
Lepo pozdravljeni

**Odgovor:**

Referenčni pogoj pod točko 3.2.3.5 in 3.2.3.7 (alineja e) je izpolnjen, če je referenčni zid neprekinjene dolžine vsaj 50m in vsaj v eni točki svetle višine (vidni del) vsaj 5,0m.