|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-289/2021-35 |  | oznaka naročila: | A-176/21 G  |
| Datum: | 18.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001047/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija državne ceste R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem, od km 5+050 do km 10+900 z izgradnjo državne kolesarske povezave** |

**JN006263/2021-B01 - A-176/21; datum objave: 13.09.2021**

**Datum prejema: 18.10.2021   15:38**

**Vprašanje:**

Pri Mostu M1 in Mostu M2 imate zahtevo pri Dobavi in montaži lesenih povoznih plohov. In sicer da mora biti les atmosfersko odporen, npr. sibirski macesen.

Sibirski macesen ni atmosfersko odporen les. Kateri les lahko ponudimo da bo zadostil vašim zahtevam?

**Odgovor:**

Vozišče mora izkazovati zadostno odpornost proti atmosferskim vplivom, da ne bo prihajalo do prekomernih deformacij, poškodb ali gnitja v času uporabe (normalni čas trajanja lesenega vozišča min 15 let).

Ponujeni les mora ustrezati zahtevam:

kvaliteta lesa min C30 oziroma D30, razred uporabnosti 2, impregniran in fungicidno obdelan

V popisu del se postavka v zavihku »Most M1« in »Most M2« dopolni z opombo, tako da se glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |   | Dobava in montaža lesenih povoznih plohov 15/10cm na mostno konstrukcijo, položeni z medsebojnim razmakom 10mm (vijačenje plohov na podkonstrukcijo z inox vijaki v špranjah). Atmosfersko odporen les, npr sibrski macesen.\* kvaliteta lesa minimalno C30 oziroma D30, razred uporabnosti 2, impregniran in fungicidno obdelan | m3 | 10,50 |

Navedena sprememba bo upoštevana v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.