|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-289/2021-39 |  | oznaka naročila: | A-176/21 G |
| Datum: | 19.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001047/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija državne ceste R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem, od km 5+050 do km 10+900 z izgradnjo državne kolesarske povezave** |

**JN006263/2021-B01 - A-176/21; datum objave: 13.09.2021**

**Datum prejema: 19.10.2021   11:27**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
V navodilih pod točko 3.2.3.4 zahtevate da vodja del za izgradnjo premostitvenih objektov med drugim izpolnjuje naslednji kriterij in sicer:  
  
Zagotovljen mora biti vodja del za izgradnjo premostitvenih objektov, ki izpolnjuje naslednje zahteve:  
− ima visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva najmanj na ravni prve stopnje (dipl. inž. grad.)  
− vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja del za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta  
− zaposlen je pri gospodarskem subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi  
− v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del ali vodja posameznih del (naziv po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (naziv po GZ) vsaj enkrat vodil:  
− novogradnjo armiranobetonskega premostitvenega objekta z razdaljo med opornikoma (svetla dolžina) vsaj 15,0 m  
− novogradnjo jeklenega paličnega premostitvenega objekta z razdaljo med opornikoma (svetla dolžina) vsaj 15,0 m  
  
  
Prosimo naročnika za spremembo zahteve iz zadnje alineje točke 3.2.3.4.Navodil:  
in sicer naj se spremenjena zahteva glasi:  
v zadnjih petnajst letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del ali vodja posameznih del (naziv po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (naziv po GZ) vsaj enkrat vodil:  
− novogradnjo armiranobetonskega premostitvenega objekta z razdaljo med opornikoma (svetla dolžina) vsaj 15,0 m  
  
− novogradnjo jeklenega paličnega premostitvenega objekta z razdaljo med opornikoma (svetla dolžina) vsaj 15,0 m  
  
  
Pri našem predlogu se opiramo na pogoje in zahteve iz vašega razpisa:  
JN006855/2021-B01 Gradnja kolesarske povezave Celje Žalec  
  
In sicer iz točke Navodil:  
  
3.2.3.4 Zagotovljen mora biti vodja del za izgradnjo premostitvenih objektov, ki izpolnjuje naslednje zahteve:  
− ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva,  
− vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja del za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta,  
− zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi,  
− v zadnjih petnajstih (15) letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča (nazivi po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (nazivi po GZ) vsaj enkrat vodil na državni cesti, lokalni cesti ali železnici ali državnih ali lokalnih kolesarskih površinah:  
− novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj enega jeklenega ali sovprežnega (jeklo in beton) premostitvenega objekta s svetlim razponom vsaj 30,0 m med krajnima opornikoma.  
  
V zadnji alineji točke 3.2.3.4 priznavate referenčne projekte iz obdobja zadnjih (15) petnajstih letih pred rokom za oddajo ponudb.  
Pričakujemo, da boste v smislu enakopravne obravnave razpisnih pogojev primerljivih referenc, razpisov in projektov priznali našo predlagano spremembo referenčnih pogojev.  
  
Lepo pozdravljeni

**Odgovor:**

Naročnik ne bo spreminjal zahtevanih referenčnih pogojev.