|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-292/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-190/21 G  |
| Datum: | 27.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001059/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev krožnega križišča Podkoren na R1-201/0201 Korensko sedlo - Podkoren, R1-201/0202 Podkoren - Kranjska Gora ter R1-202/0233 Rateče - Podkoren** |

**JN007032/2021-B01 - A-190/21; datum objave: 14.10.2021**

**Datum prejema: 27.10.2021   15:06**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,

prosim, če navedete višino doroga pri poziciji 3. CESTNA RAZSVETLJAVA pos.8

Dobava in montaža ZIP vročecinkanega vsadnega droga svetle višine 0m. Prašno barvan v temno sivo barvo. Absorpcijska energija droga mora biti pri naletni hitrosti vozila 100 km/h visoka, kar pomeni, da je izhodna hitrost vozila 0 km/h ve 50 km/h, stopnja varnosti za potnike mora biti 3 (skladno z SIST EN 12767). Drog se dobavi v kompletu s priključno zbiralko in priključnim kablom NYY-J 4x1,5mm2. Vetrna cona 1, za katero velja Vref,0 = 20m/s.

**Odgovor:**

Višina droga je razvidna iz razpisne dokumentacije: TP \_tehnično poročilo - JR krožišče PODKOREN točka 3.3.5 – T.1.5. – Drogovi in temelji in znaša 9,0 m iz tal.