|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-296/2021-18 |  | oznaka naročila: | A-130/21 G  |
| Datum: | 19.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001065/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas - Čatež ob Savi, od km 10,500 do km 12,125** |

**JN005082/2021-B01 - A-130/21; datum objave: 23.07.2021**

**Datum prejema: 19.8.2021   15:35**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,
prosim za odgovor:
510 001 Identifikacija, zaščita ter morebitna prestavitev komunalnih vodov z vsemi deli (dela se izvajajo ročno) in materialom po navodilih in z nadzorom pristojnega upravljavca komunalnega voda
TK vod - m1 140
Elektrika -- m1 - 30
Vodovod - m1 510
Predvsem nas zanima glede na dolžino vodovoda, kakšen material zajamemo v kalkulacijo (NL, DN cevi ter morebitni fazonski kosi) v postavko zajemo izkop, zasipe itd.???
Naročnik naj razčleni postavke razno!

Hvala

**Odgovor:**

Vsa večja dela prestavitve in zaščite so zajeta v posameznih načrtih (vodovoda, TK in Elektrike).

V tej postavki so predvidena dela na obstoječih neevidentiranih komunalnih vodih (hišni priključki, sekundarni vodi,…), ki se odkrijejo med gradnjo in niso zajeta drugje.

Vrsta ukrepa na posameznem komunalnem vodu se določi na terenu, pod nadzorom pristojnega upravljalca.

Zaradi poenotenja ponudb se v postavki upošteva izvedba zaščite v celotni dolžini z dodatno PVC cevjo od fi 110 do fi 200 mm ter izvedbo obbetoniranja zaščitne cevi z upoštevanjem betona od 0,10 do 0,15 m3/m1. Hkrati se upošteva tudi pazljivi ročni izkop in zasip ob obstoječem komunalnem vodu.