|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-296/2021-24 |  | oznaka naročila: | A-130/21 G  |
| Datum: | 20.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001065/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas - Čatež ob Savi, od km 10,500 do km 12,125** |

**JN005082/2021-B01 - A-130/21; datum objave: 23.07.2021**

**Datum prejema: 20.8.2021   11:57**

**Vprašanje:**

Spoštovani.

Naročnika prosimo, da razčleni postavko:
Površine za kolesarje:
Gradbeno obrtniška dela:
510 003 Izdelava opornega zidu, kompletno z vsemi deli, izkopi, vključno z začasno vkopano brežino ojačano z berlinsko steno, betoniranjem, opažem, armaturo, oblogo iz kamna (po detajlu) ter postavitev žične ograje skupaj z vsemi deli, materiali in prenosi (od profila R\_P8 do profila R\_P12) m1 75,00 0,00

510 004 Izdelava opornega zidu, kompletno z vsemi deli, izkopi, betoniranjem, opažem, armaturo,.. (hmax=1,2m po detajlu) Ter postavitev kovinske ograje za pešce. m1 70,00 0,00

510 005 Izdelava opornega zidu, kompletno z vsemi deli, izkopi, betoniranjem, opažem, armaturo,.. (hmax=1,2m po detajlu) Ter postavitev panelne ograje, h=1,5 m, skupaj PVC trakovi za zakrivanje pogledov m1 65,00 0,00

Samo pri 510 003 rabimo ponudniki pripraviti celoten popis del, izvleči količine, cene in vse skupaj izračunati na m1!!!

Naročnik, naj skladno s stroko pripravi popise oz. na omogoči več čas, da razdelamo vse zahteve in vsa pripadajoče dela za vse zajeto v eni postavki.

S spoštovanjem.

**Odgovor:**

Postavke 510 003, 510 004 in 510 005 iz poglavja »Popis – Površine za kolesarje, 5.Gradbena in obrtniška dela« so klasične postavke, opisane kot običajno v razpisih. Na te postavke se nanašajo detajli parapetnega zidu, ki so v zbirki objavljenih detajlov (Krska\_vas\_detajli\_cesta.pdf).

Na postavko 510 003 nanaša detajl na risbi št. 25a, na postavko 510 004 se nanašata detajla na risbi 25 b in smiselno na risbi 23, za postavko 510 005 se smiselno uporabi detajl na risbi 25 b, pri čemer se namesto ograje za pešce predvidi tipsko panelno ograjo višine 1,5 m s PVC trakovi za zakrivanje pogledov.

Na Naročnikovi spletni strani je objavljena datoteka Krska\_vas\_detajli\_cesta.pdf, ki vsebuje še ostale detajle iz projektne dokumentacije.