|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-306/2021-01 |  | oznaka naročila: | D-83/21 G  |
| Datum: | 27.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001113/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev trikrakega križišča in para avtobusnih postajališč AP Dovže, na državni cesti G1-4, odsek 1259 Sl. Gradec-Zg. Dolič, km 6.990do km 7.318** |

**Vprašanje:**

**JN005035/2021-W01 - D-83/21; Ureditev trikrakega križišča in para avtobusnih postajališč AP Dovže, na državni cesti G1-4, odsek 1259 Sl. Gradec-Zg. Dolič, km 6.990do km 7.318, datum objave: 22.07.2021**

**Datum prejema: 27.07.2021   12:23**

Spoštovani,

v zavihku Cesta 5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA postavki D 5.3 Izdelava navezav na obstoječe stanje, zunanje ureditve, priključke, dovoze na parcele v asfaltu m2 230,00 in D 5.4 Ureditev obstoječega parkirišča v makadamu m2 225,00 , kaj je potrebno upoštevati(npr. izkop, nasip s čem, v kakšnih debelinah ) ?

Lepo pozdravljeni !

**Odgovor:**

Spoštovani.

Postavka D.5.3 v zavihku Cesta vključuje izvedbo navezav z rezkanjem obstoječega vozišča v debelini nad 10 cm in odvozom materiala na deponijo. Na glavni cesti se vgradi troslojni asfalt (AC22 base B50/70 A2 v debelini 7 cm + AC22 bin Pmb 45/80-50 A2,A1 v debelini 6 cm + SMA 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm) ter dvoslojni asfalt na stranski prometi smeri (AC22 base B50/70 A2 v debelini 6 cm + SMA 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm).

Postavka D.5.4 v zavihku Cesta vključuje izvedbo izkopa z odvozom materiala na deponijo, ureditev planuma temeljnih tal, dobava in vgraditev makadamskega vozišča. Makadamsko vozišče se izvede v treh slojih:

1. Zaščitni povezovalni sloj frakcije 0/8 v debelini 2 cm

2. Kamniti lomljenec d = 3 - 6 cm v debelini 10 cm

3. Kamniti lomljenec d = 6 - 12 cm v debelini 12 cm