|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-318/2021-02 |  | oznaka naročila: | D-86/21 S  |
| Datum: | 05.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001202/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izdelava IZP in PZI ureditve državne ceste R3-701/1270 Ruta – Pesek, od km 5+979 do km 7+700** |

**Vprašanje:**

**JN005129/2021-W01 - D-86/21; Izdelava IZP in PZI ureditve državne ceste R3-701/1270 Ruta Pesek, od km 5+979 do km 7+700, datum objave: 27.07.2021**

**Datum prejema: 05.08.2021   11:27**

Spoštovani
V Projektni nalogi je na str. 5 je v

V točki 7.3.1 Geološko geotehnični elaborat je pri terenskih raziskavah navedeno naslednje:

"Za izvedbo morebitnih opornih in/ali podpornih konstrukcij se predvidi raziskave z geomehanskimi vrtinami globine 8 m (8 kom). V vsaki se predvidita tri SPT preiskusa (na različnih globinah vrtine, meritve talne vode in drugo). Sondažna vrtina mora segati najmanj do globine 2 m pod ustrezno nosilno podlago oziroma najmanj do globine 8 m pod koto temeljne konstrukcije , v skladu z dogovorom z naročnikom oziroma njegovim inženirjem.

Ali to pomeni,
- da je potrebno izvesti vsaj 8 vrtin ?
- In vsaka vrtina mora imeti dolžino vsaj 8 m ?

To pomeni skupno vsa 64 m vrtanja ?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

**Odgovor:**

Kot ste napisali drži. Opisane raziskave so vezane na izvedbo opornih in podpornih konstrukcij.