|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-318/2021-03 |  | oznaka naročila: | D-86/21 S  |
| Datum: | 09.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001202/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izdelava IZP in PZI ureditve državne ceste R3-701/1270 Ruta – Pesek, od km 5+979 do km 7+700** |

**Vprašanje:**

**JN005129/2021-W01 - D-86/21; Izdelava IZP in PZI ureditve državne ceste R3-701/1270 Ruta Pesek, od km 5+979 do km 7+700, datum objave: 27.07.2021**

**Datum prejema: 09.08.2021   14:57**

Spoštovani!

V projektni nalogi v točki 7.3.5 je natančno navedeno, da je potrebno izvest IG kartiranje in podati vsa žarišča, ter ukrepe.

Na podlagi ogledov je potrebno predvideti ustrezne zaščite (podajno lovilne sisteme).

Zanima nas ali je potrebno za lovilne sisteme in mreže podati točne dimenzije (dolžina in višina) ter tip podajno lovilnih sistemov, ki jih je potrebno določiti na podlagi računalniških simulacij ali zgolj izdelati Inženirsko geološko poročilo z opisom žarišč, na podlagi katerega se bo kasneje izdelalo načrt sanacije padanja kamenja.

V fazi ponudbe je namreč zelo težko oceniti koliko bo potrebnih lovilnih sistemov, kar vpliva tudi na ceno te postavke.

V primeru, da je potreben načrt sanacije brežin pred padajočim kamenjem pozivamo naročnika, da to poda v podrobni specifikaciji naročila in predvidi obseg del v metrih.

Lep pozdrav

**Odgovor:**

Skladno s točko 7.3.5 projektne naloge projektant pregleda obravnavano območje in izdela inženirsko geološko poročilo z opisom žarišč. Projektant poda predlog ustrezne zaščite za vsako posamezno žarišče kakor tudi ocenjeno dolžino zaščite. Načrt sanacije brežin ni predmet tega naročila.