|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-336/2021-06 |  | oznaka naročila: | A-146/21 G |
| Datum: | 14.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001291/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja kolesarske povezave Vas-Brezno** |

**JN005866/2021-B01 - A-146/21; Gradnja kolesarske povezave Vas-Brezno, datum objave: 27.08.2021**

**Datum prejema: 14.09.2021   08:08**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
prosimo za podroben opis naslednjih postavk oz. jih fiksno ovrednotite, da imajo vsi ponudniki enako izhodišče:  
  
zavihek PREPUST PREKO POTOKA J postavka N13 244 Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s pripravo načrta zavarovanja (pripravi izvajalec); predvidoma torkret betonom in s vtisnjeno mrežo in pasivnimi sidri, po predlogu geomehanika kpl 1,00  
  
zavihek PREPUST PREKO POTOKA L postavka N13 244 Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s pripravo načrta zavarovanja (pripravi izvajalec); predvidoma torkret betonom in s vtisnjeno mrežo in pasivnimi sidri, po predlogu geomehanika kpl 1,00  
  
Lepo pozdravljeni !

**Odgovor:**

V zavihku PREPUST PREKO POTOKA J se

Postavka:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0006 | N13 244 | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s pripravo načrta zavarovanja (pripravi izvajalec) | kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

zamenja s postavko:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0006 | N59 685 | Zaščita gradbene jame z brizganim cementnim betonom, debeline 10 cm, ojačenim z jekleno armaturno mrežo Q196 | m² | 675,00 | 0,00 | 0,00 |

V zavihku PREPUST PREKO POTOKA L se

Postavka:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0005 | N13 244 | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje s pripravo načrta zavarovanja (pripravi izvajalec) | kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

zamenja s postavko:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0006 | N59 685 | Zaščita gradbene jame z brizganim cementnim betonom, debeline 10 cm, ojačenim z jekleno armaturno mrežo Q196 | m² | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Navedena vsebina spremenjenih postavk bo Naročnik upošteval v čistopisu popisa del, ki ga bo objavil po objavi zadnjega odgovora na vprašanja glede razpisne dokumentacije.