|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-352/2021-17 |  | oznaka naročila: | A-157/21 S |
| Datum: | 13.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001323/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 4** |

**JN006075/2021-B01 - A-157/21; datum objave: 06.09.202**

**Datum prejema: 13.10.2021   13:01**

**Vprašanje:**

Ali razumemo pravilno da kapacitete s katerimi zagotovimo pogoja O10 in O11 iz preglednice Tehnične in kadrovske zmogljivosti lahko uporabljamo izključno samo za izvajanje del po predmetnem javnem naročilu

**Odgovor:**

V skladu z Izvedbenim programom zimske službe mora biti v 1. stopnji pripravnosti (1. faza zimske službe) na vzdrževalni enoti, na kateri se izvaja dežurstvo v zimski službi, med drugim zagotovljen po en avtomatski posipalec (mehanizacija O10 iz preglednice »Tehnične in kadrovske zmogljivosti«), ki ga v skladu s točko 4.7.2 vzorca koncesijske pogodbe sme koncesionar uporabljati za izvajanje rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, izven obsega koncesije po tej pogodbi (druga dela rednega vzdrževanja cest) pa le, če za vsak primer take uporabe pridobi soglasje koncedenta.

Za mehanizacijo O11 iz preglednice »Tehnične in kadrovske zmogljivosti« takšne zahteve ni.