3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-356/2021-07 |  | oznaka naročila: | A-161/21 S |
| Datum: | 06.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001328/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 8** |

**JN006079/2021-B01 - A-161/21; datum objave: 06.09.202**

**Datum prejema: 06.10.2021   09:26**

**Vprašanje:**

Lepo pozdravljeni.  
  
V Prilogi 2 Pogoji za koncesionarja je v točki 2.2 Tehnična oprema navedeno, da je minimalni obseg mehanizacije in opreme za izvajanje koncesije določen v preglednici. Iz preglednice izhaja da moramo zgotoviti 35 tovornih vozil nosilnosti vsaj osem ton (šifra O8 - izračun: 1/30km cest). Nadalje je navedeno, da moramo imeti stalno zagotovljeno pravico do neomejene uporabe za vsaj pet let za vsaj eno tovorno vozilo nosilnosti vsaj osem ton na vsako vzdrževalno enoto. Ali je torej dovolj 35 tovornih vozil šifre O8 ali moramo k temu številu prišteti še št. tovornih vozil na vsako vzdrževalno enoto? Hvala za jasen odgovor.

**Odgovor:**

Zagotoviti je potrebno skupaj 35 tovornih vozil (šifra O8 iz preglednice »Tehnične in kadrovske zmogljivosti«).   
Od teh 35 tovornih vozil mora biti vsaj po eno tovorno vozilo na vzdrževalno enoto zagotovljeno stalno (t.j. vsaj prvih 5 let od začetka veljavnosti koncesijske pogodbe), preostala tovorna vozila pa vsaj za obdobje od 1.10. do 30.4. za vsako od prvih pet let od začetka veljavnosti koncesijske pogodbe.